|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 do SIWZ** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |
| --- |
| **OFERTA**W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:**„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zduńska Wola w 2021 r.”****nr sprawy: IT.271.81.2020.KP** |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:**………………..…………………………………. - ………………………………………………………..****…………………………………………………… - …………………………………………………………**Wykonawca/Wykonawcy(nazwa, NIP, REGON) **………………………………………….……….…………….……………...….………..****………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………………..…... …….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………**Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:**.…………………………………………..………………………………………..**Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks**………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………**e-mail**………………………………………………………………………**Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………….……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………****Wykonawca jest mikro-przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorstwem\*****€ TAK****€ NIE****\* definicje małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodne z art. 7 Ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)** |
| 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

W odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych na zadanie pn.:***„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zduńska Wola w 2021 r.”******nr sprawy: IT.271.81.2020.KP***Oświadczamy, że składając ofertę akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  |
| 1. **Cena ofertowa i pozostałe kryteria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilośćjednostek obmiarowych |  cena jedn. obmiarowa brutto [zł]  |  Razem cena (kol. 4x5)(w zł brutto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Konserwacja oświetlenia ulicznego za okres 12 miesięcy** |
| 1 | "Wymiana źródeł światła opraw sodowych 250 - 400 W. Obejmuje również:  | szt. | 40 |   |   |
| 2 | - utylizację zużytej lampy, czyszczenie klosza i odbłyśnika oprawy" | szt. | 35 |   |   |
| 3 | "Wymiana źródeł światła opraw sodowych 150 W. Obejmuje również:  | szt. | 40 |   |   |
| 4 | Wymiana / montaż kompletnych opraw drogowych typu LED w zakresie mocy poniżej 40 W | szt. | 2 |   |   |
| 5 | Wymiana / montaż kompletnych opraw drogowych typu LED w zakresie mocy powyżej 50 W | szt. | 2 |   |   |
| 6 | wymiana / Montaż kompletnych drogowych opraw sodowych 70 - 150W  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Montaż oprawy wraz z demontażem starej, na słupie linii nN lub kablowej na istniejącym wysięgniku (oprawa Zamawiającego) | szt. | 50 |   |   |
| 8 | Montaż oprawy Zamawiającego na słupie linii nN wraz z nowym wysięgnikiem i oprzewodowaniem (tzw. Dowieszenie) | szt. | 7 |   |   |
| 9 | Demontaż oprawy  | szt. | 5 |   |   |
| 10 | Malowanie latarni stalowych do wysokości 8m jednokrotnie (farba do powierzchni metalowych w kolorze wybranym przez Zamawiającego), zabezpieczenie farbą podstawy wraz z materiałem. Farba zapewniająca ochronę przed korozją na poziomie 6-8 lat. | szt. | 6 |   |   |
| 11 | Wymiana stateczników w oprawach oświetleniowych | szt. | 30 |   |   |
| 12 | Wymiana układów zapłonowych opraw | szt. | 40 |   |   |
| 13 | Wymiana oprawek do lamp sodowych | szt. | 10 |   |   |
| 14 | Mycie kloszy opraw parkowych i ulicznych | szt. | 20 |   |   |
| 15 | Montaż słupa oświetleniowego ocynkowanego w zieleńcu bądź chodniku o wysokości do 9m wraz z fundamentem prefabrykowanym (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli, wysięgnikiem do kompletu, oprzewodowaniem, demontażem starej latarni, transportem) | szt. | 2 |   |   |
| 16 | Montaż słupa oświetleniowego ocynkowanego w zieleńcu bądź chodniku o wysokości do 11 m wraz z fundamentem prefabrykowanym (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli, wysięgnikiem do kompletu oprzewodowaniem, demontażem starej latarni, transportem) | szt. | 2 |   |   |
| 17 | Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego anodowanego w zieleńcu (Aleje Kościuszki) o wysokości 6 m wraz z fundamentem prefabrykowanym (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli, wysięgnikiem do kompletu, oprzewodowaniem, montażem gniazda, demontażem starej latarni, transportem). Wysięgnik musi być przygotowany pod oprawę schreder albana. Planowany termin montażu słupów do 12.02.2021 r. | szt. | 12 |   |   |
| 18 | Zmiana miejsca posadowienia słupa oświetlenia ulicznego (max 10m) wraz z przedłużeniem kabli | szt. | 1 |   |   |
| 19 | Naprawa i podpięcie wyrwanych przewodów we wnękach słupowych | szt. | 5 |   |   |
| 20 | Wymiana / montaż wysięgnika zwykłego jednoramiennego | szt. | 2 |   |   |
| 21 | Wymiana istniejących wysięgników jednoramiennych na dwuramienne | szt. | 2 |   |   |
| 22 | Wymiana izolacyjnych złączy słupowych (zabudowa złączy typu IZK) | szt. | 50 |   |   |
| 23 | Wymiana przewodów w słupach YKY 3 x 2,5 | m | 50 |   |   |
| 24 | Montaż na słupie oświetleniowym gniazda 230V IP55 wraz z oprzewodowaniem i zabezpieczeniem C10 | szt. | 5 |   |   |
| 25 | Wymiana osłon wnęk słupowych wraz z opaską | szt. | 10 |   |   |
| 26 | Pionowanie słupów | szt. | 10 |   |   |
| 27 | Poprawa ustawienia wysięgników i opraw | szt. | 10 |   |   |
| 28 | Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla | szt. | 10 |   |   |
| 29 | Naprawa kabli oświetleniowych (wraz z odkopaniem, mufowaniem i przedłużeniem kabla) | szt. | 7 |   |   |
| 30 | Wymiana linii kablowej oświetleniowej YAKY 4x35 lub 5x45 | m | 5 |   |   |
| 31 | Wymiana linii kablowej YKY 4x25 | m | 1 |   |   |
| 32 | Odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt, kostki betonowej | m2 | 5 |   |   |
| 33 | Wymiana przewodu napowietrznego ASXSn 2x35 | m | 2 |   |   |
| 34 | Wymiana zacisków prądowej linii napowietrznej izolowanej lub nieizolowanej  | szt. | 20 |   |   |
| 35 | Naprawa zerwanego przewodu napowietrznej linii nieizolowanej  | szt. | 5 |   |   |
| 36 | Wymiana przewodu Al linii napowietrznej o przekroju 16 -50 mm2 | m | 5 |   |   |
| 37 | Wymiana szafy oświetleniowej  | szt. | 1 |   |   |
| 38 | Wykonanie uziomu szpilkowego Fe/Zn F 20 mm | szt. | 5 |   |   |
| 39 | Wymiana gniazd bezpiecznikowych do 63 A w SO (koszt uśredniony) | szt. | 2 |   |   |
| 40 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych 6 - 32A | szt. | 70 |   |   |
| 41 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych do 63A | szt. | 50 |   |   |
| 42 | Wymiana wyłączników nadprądowych 6 - 63A (charakterystyka C lub D) | szt. | 3 |   |   |
| 43 | Wymiana wyłączników nadprądowych selektywnych typu Cs 16 - 63A 1f | szt. | 1 |   |   |
| 44 | Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego na wyłączniki instalacyjne (3x1f) o charakterystyce CS w obudowie przystosowanej do plombowania. | kpl | 1 |   |   |
| 45 | Wymiana stycznika kl AC3 80 A w szafie oświetleniowej | szt. | 5 |   |   |
| 46 | Wymiana zegara sterującego astronomicznego (zegar typu astroclock) | szt. | 2 |   |   |
| 47 | Regulacja zegarów sterujących  | szt. | 20 |   |   |
| 48 | Naprawa usterek aparatury elektrycznej szafy oświetleniowej (koszt uśredniony) | szt. | 2 |   |   |
| 49 | Naprawa elementów mechanicznych szafy oświetleniowej (wymiana zacisków, przełączników, wyłączników krańcowych, przewodów itp….) | szt. | 1 |   |   |
| 50 | Wykonanie stalowych drzwi szafy oświetleniowej | kpl. | 1 |   |   |
| 51 | Poprawa i czyszczenie styków w oprawach, złączach słupowych, podstawach bezpiecznikowych, aparaturze łączeniowej | szt. | 2 |   |   |
| 52 | Wymiana główki bezpiecznikowej  | szt. | 20 |   |   |
| 53 | Naprawa połączeń w bezpiecznikach napowietrznych (BNU/BNO) | szt. | 40 |   |   |
| 54 | Wymiana podstaw bezpieczników napowietrznych | szt. | 20 |   |   |
| 55 | Wymiana podstaw bezpiecznikowych PBD1 , PBG00 itp.  | szt. | 2 |   |   |
| 56 | Wymiana bezpieczników BM  | szt. | 10 |   |   |
| 57 | Zmiana lokalizacji szafy oświetleniowej do 10m | szt. | 1 |   |   |
| 58 | Wyniesienie istniejącego układu pomiarowo-rozdzielczego do nowej szafki (linia nn kablowa)  | kpl. | 1 |   |   |
| 59 | Malowanie wysięgników | szt. | 10 |   |   |
| 60 | Wykonanie przeglądu technicznego nowych obiektów oświetleniowych przed przyjęciem do eksploatacji | szt. | 1 |   |   |
| 61 | Opracowanie kosztorysu powykonawczego za naprawę uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej (szkody komunikacyjne, dewastacje, kradzieże) | szt. | 2 |   |   |
| 62 | Cięcie techniczne konarów drzew (przy liniach napowietrznych i latarniach) wraz z utylizacją gałęzi | przęsło/latarnia | 10 |   |   |
| 63 | Pomiary elektryczne izolacja, ochrona, uziemienia wraz z opracowaniem i dostarczeniem protokołów z pomiarów | kpl/słup | 5 |   |   |
| 64 | Pomiary elektryczne izolacja, ochrona, uziemienia wraz z opracowaniem i dostarczeniem protokołów z pomiarów | kpl/szafa | 10 |   |   |
| 65 | Doraźna likwidacja zagrożenia od infrastruktury oświetleniowej powstałego na skutek dewastacji, kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych do czasu likwidacji szkody, wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i przekazaniem jej Zamawiającemu | szt. | 5 |   |   |
| 66 | kontrola stanu załączenia się i sprawności oświetlenia miasta oraz dokumentowanie, archiwizowanie i przedstawienie Zamawiającemu wykonywanych oględzin w formie protokołu. ilość odnosi się do przeglądu jednego z trzech Rejonów: Rejon północny, południowy, karsznice. Ulica Łaska stanowi granicę podziału. | szt.  | 3 |   |   |
| 67 | Załączenie i wyłączenie zasilania oświetlenia celem nagłośnienia imprez plenerowych / uroczystości (w tym w dniach świątecznych) | szt. | 4 |   |   |
| 68 | pracownik | r-g | 10 |   |   |
| 69 | podnośnik | m-g | 5 |   |   |
| 70 | samochód ciężarowy do 10 t | m-g | 5 |   |   |
| **Dekoracja świąteczna** |
| 71 | Montaż i demontaż po uprzednim sprawdzeniu sprawności zawieszki na stelażu aluminiowym mocowanej do słupa. Słupy do 8m, wyposażone w gniazda zasilające. Do montażu potrzebna będzie taśma mocująca lub spinki plastikowe. Zawieszki montowane po kilka/kilkanaście sztuk na danej ulicy | szt. | 70 |   |   |
| 72 | Montaż i demontaż po uprzednim sprawdzeniu sprawności choinek na stelażu aluminiowym o wysokości 5 m. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z podłączeniem do zasilania (choinka składa się z 5 elementów). | szt. | 4 |   |   |
| 73 | Montaż i demontaż po uprzednim sprawdzeniu sprawności iluminacji w kształcie bombek o średnicy 3 m i dekoracji 3d o wym. 2,7x4 m | szt. | 2 |   |   |
| 74 | Udekorowanie choinek światełkami w Al. Rajczaka i na Placu Zwycięstwa (choinki żywe. Dwie tuje w Al. Rajczaka i 1 szt. Plac Zwycięstwa w Karsznicach. Montaż i demontaż wraz z zasilaniem) | szt.  | 1 |   |   |
| 75 | Montaż i demontaż po uprzednim sprawdzeniu sprawności iluminacji – Ozdoba 3d kartka świąteczna 3m x 4,3m | szt. | 1 |   |   |
| 76 | Montaż i demontaż projektora świetlnego w wskazanym miejscu | szt. | 3 |  |  |
| 77 | Udekorowanie mostka i altany w parku miejskim, sznurami świetlnymi (montaż i demontaż wraz z podłączeniem zasilania) | szt. | 1 |  |  |
| 78 | Montaż i demontaż po uprzednim sprawdzeniu sprawności zawieszki na stelażu aluminiowym mocowanej do słupa na rondzie. Zawieszka 3d, wys. Ok. 3 m. | szt. | 2 |  |  |
| 79 | Udekorowanie żywej choinki sznurami led i bombkami wraz z podłączeniem zasilania.Choinka o wysokości ok. 7m. Demontaż urządzeń po stronie Wykonawcy | szt. | 1 |  |  |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO za 12 miesięcy- (suma poz. od 1 do 79)** |   |
| **Ponadto oświadczam(y) że:** |
| **Czas usunięcia usterek w przypadku zgłoszenia pojedynczych nieświecących punktów świetlnych (proszę wpisać liczbę godzin do 96)** |  |
| **Czas usunięcia awarii całych nieświecących linii oświetlenia (proszę wpisać liczbę godzin do 48)** |  |
| **Uwaga:** **1. W ramach wyszczególnionych w ww. kosztorysie prac należy wykonać również:****- wszelkie prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę usług ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;****- wszelkie inne prace, czynności, badania (laboratoryjne), obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).****2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien być podpisany przez pełnomocnika.** |

 |

 |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**
2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .........................................................................................................................................................................

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; |
| 1. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …...………………..............................................................................................…...………;

w banku …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1. **PODWYKONAWCY:**

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)1. ................................................................................................................................................................................... – **wartość lub %** część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ………………………………………….
2. .................................................................................................................................................................................... – **wartość lub %** część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ………………………………………….
3. ................................................................................................................................................................................... – **wartość lub %** część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ………………………………………….
 |
| 1. **OŚWIADCZENIA:**
2. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
3. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
5. akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy;
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
7. **SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ……………………………………………………….pieczęć Wykonawcy | ......................................................................................Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).